电机分别是两个42步进加长，1个短42,2个35步进，1个28步进

减速器用普赢的谐波减速器，工5个，三个配42，两个配35，法兰输出

轴承：每个42谐波减速器输出端均2个6708薄壁深沟球轴承，每个35谐波2个6707薄壁深沟球轴承；舵机里用的是680深沟球

舵机：淘宝白菜价总线舵机（优必选）参考下文，用的D款

[某宝白菜价白牌总线舵机研究记: 在某宝上淘换了两个白牌的单总线舵机，巨便宜，11块5，但是没资料，没协议。于是拆解并研究之，最终目标是搞明白通信协议，使用arduino驱动它。 这篇文档是关于此舵机的全部研究记录。 (gitee.com)](https://gitee.com/alicedodo/xaobao_cheap_bus_servo_hack_record)